InS_StArT
NE3200.COM
1.0
^Novell Ethernet NE3200,NE3200.COM,0E0
^INTEL EtherExpress32,NE3200.COM,0E0
^EXOS 235T,NE3200.COM,0E0
$R0E0(SLOT)Expansion Slot
1
8
$O0E0(NODE ADDRESS)Optional Node Address
0
7FFFFFFFFFFF
*R0E0(FRAME)Media Frame Type(s)
?NOTE: Ethernet_802.2 is now the default frame type for ODI drivers. Existing LANs may be using Ethernet_802.3.
@Ethernet_802.2
Ethernet_802.3
Ethernet_II
Ethernet_SNAP
InS_EnD
